**Правила пользования газом в быту**

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений (Ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30, 67 Жилищного кодекса РФ).

**Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, обязаны:**

* По окончании пользования газом закрыть краны на приборах и перед ними.
* Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы.
* Следить за работой газовых приборов, дымовых каналов, вентлияцией: проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов, периодически очищать карман дымохода.
* Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов). Гибкий шланг должен быть сертифицирован.
* При отсутствие в квартире более суток, закрывать краны на газопроводе перед газовым оборудованием. Это не касается оборудования, которое рассчитано на непрерывную работу и оснащенного автоматикой безопасности — такое оборудование отключается при отсутствии в квартире в течение двух и более суток.
* При неисправности газового оборудования вызвать специалиста Не пытайтесь починить оборудование самостоятельно — это опасно для вашей жизни и окружающих.
* Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость.
* Допускать в любое время суток в квартиру работников газовых служб для осмотра и ремонта газопроводов и газовых приборов. Основание: В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 декабря 2017 года № 1614/пр «Об утверждении инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд».

**Категорически запрещено**

* Самовольно производить газификацию дома или квартиры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и прочего оборудования.
* Допускать детей дошкольного возраста, лиц, не знающих правила пользования, к газовым приборам.
* Закрывать краны на газовых стояках в квартирах первого этажа.
* Использовать устройства принудительной вентиляции (вытяжку, вентилятор) при работающих котлах или колонках.
* Размещать баллоны на расстоянии менее 0,5 м от газовой плиты, 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов.
* Использовать газ и газовые приборы не по назначению: сушить белье над газовой плитой, использовать газовые приборы для отопления помещений.
* Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги, которые соединяют оборудование с газопроводом.